40 60 80 100 120

O3 (ppbv)

SONEX DC-8 1997/10/15

60 80 100 120

CO (ppbv)

1740

1760

1780

1800

CH4 (ppbv)

14.8 14.9 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 2

4

6

8 zp (km)

UT (h)